|  |  |
| --- | --- |
| Produkt: | Metallrekkverk, gjerder og porter Värmdö, Torö og Lidingö |
| Materiale: | Stål |
| Overflatebehandling: | Zinkfosfat, varm galvanisert, Akzo Nobel BU pulverlakk (interpon 600)  Svart RAL 9005 |
| Dimensjon: | Se hjemmeside og katalog |
| Emballering: | Kartong med etikett |
| Egenskaper: | Gjerde i ferdige seksjoner med smart tilbehør for enkel montering. Monteringssystemet er enkelt med klemforbindelser, roterbare skjøte- og avslutningsfester. Stolpesko for nedstøping eller boltmontering på eksisterende sokler eller mur. |
| Vedlikehold/Etterbehandling: | Med gjevne mellomrom bør overflaten sees over så sår og riper blir oppdaget. Ved en ripe eller sår i lakken kan fukt trenge inn som kan medføre at lakken slipper eller rust. Ved skader i lakken må skaden males eller lakkeres, påse at det er tørt og rent før behandling. |
| Rengjøringstips: | Myk klut, lunkent vann og mildt rengjøringsmiddel |
| Miljøhensyn: | Inge påvirkning |
| Avfall: | Produktet inneholder ingen miljøfarlige stoffer, leveres på ordinært avfallsdeponi. |
| Kontaktinformasjon | Lundbergs Produkter AB  Divisionsvägen 1-5, Box 535  SE-611 10 NYKÖPING  SWEDEN  Orgnr: SE5566319629 |